int a;

void setup()

{

a = 2;

pinMode(2, OUTPUT); // sortie 2 est une sortie

}

void loop()

{

digitalWrite(a, HIGH); //allumer led

delay(1000); // attendre 1 seconde

digitalWrite(a, LOW); // Eteindre led

delay(1000); // attendre 1 seconde

}