int bouton;

void setup()

{

 Serial.begin(9600);

 bouton = 2 ;

 pinMode(bouton,INPUT);

}

void loop()

{

 boolean etatBouton=digitalRead(bouton);

 Serial.println(etatBouton);

}