int bouton;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

bouton = 2 ;

pinMode(bouton,INPUT);

}

void loop()

{

boolean etatBouton=digitalRead(bouton);

Serial.println(etatBouton);

}