
Documentation Hexagon version 1.1

**Hexagon**

GUIDE D’UTILISATION

ATTENTION : La société eMotion Tech publie cette documentation à titre informatif et se décharge de toutes responsabilités consécutives à un mauvais usage de cette documentation. Emotion Tech ne saurait être tenue pour responsable en cas de coupures, brulures du fait d'une information mal utilisée.



# INTRODUCTION



## INTRODUCTION

* **Objectif :**

Fournir un guide visuel des différentes étapes nécessaires au montage et à l’utilisation d’une tête d’impression Hexagon.

* **Auteur de ce document :**

eMotion Tech : http://www.reprap-france.com

Anthony BERNA

Hugo FLYE

Quentin CESVET

* **Crédits photographiques :**

Photos et illustrations 3D réalisées par http://www.emotion-tech.com

## SOMMAIRE

[**INTRODUCTION 3**](#_gjdgxs)

[INTRODUCTION 4](#_30j0zll)

[SOMMAIRE 5](#_1fob9te)

[CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 6](#_3znysh7)

[GLOSSAIRE 8](#_2et92p0)

[A NE PAS FAIRE 9](#_3dy6vkm)

[**DEBOURRAGE 10**](#_1t3h5sf)

[**DEMONTAGE 11**](#_4d34og8)

[**DEBOUCHAGE 14**](#_2s8eyo1)

[**MONTAGE 16**](#_17dp8vu)

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE JAMAIS LAISSER SURVEILLANCE. | L’IMPRIMANTE | FONCTIONNER | SANS |

**Consignes générales de sécurité** 

La tête de l’imprimante (extrudeur) pouvant atteindre 270°C, il existe un risque de brulure.

L’utilisation de l’imprimante 3D nécessite la surveillance d’un adulte lors d’une utilisation avec un jeune public.

ELOIGNEZ LES ENFANTS ET ANIMAUX DE L’APPAREIL EN FONCTIONNEMENT.

Il est recommandé d’utiliser l’imprimante en milieu aéré . Les effets des émissions dues à la fonte de plastique ne sont pas encore connus et requièrent donc une attention particulière. Dans le cas d’une utilisation en milieu fermé, il est fortement recommandé d’utiliser une enceinte de protection ventilée.

La mis en place de protections supplémentaires reste sous l’entière responsabilité de l’assembleur. Par ailleurs, dans le cadre de modifications de votre matériel visant à améliorer la sécurité, il est recommandé :

* d’ajouter un bouton d’arrêt d’urgence permettant de couper l’alimentation
* de créer une structure close englobant l’imprimante
* d’ajouter un détecteur de fumée


### Informations complémentaires

Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives et doivent uniquement être prises à titre indicatif.

Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources que nous croyons fiables. Ces informations sont cependant fournies sans aucune garantie, ni explicite, ni implicite, de leur exactitude.

Les conditions ou méthodes utilisées pour l’assemblage, la manutention, le stockage, l’utilisation ou l’élimination de l’appareil sont hors de notre contrôle et peuvent outrepasser nos connaissances. Pour ces raisons, nous rejetons toute responsabilité portant sur les pertes, blessures, dommages ou liés de quelque façon que ce soit à l’assemblage, à la manutention, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit.

## GLOSSAIRE



**Le tube central est fixé au dissipateur à l’aide d’une fine soudure. Il est donc important de ne jamais serrer le tube central sur le cube de chauffe directement en prenant appui sur le dissipateur sous peine de casser cette soudure.**

## A NE PAS FAIRE

- NE PAS CONTRE-PERCER LA SORTIE DE BUSE POUR LA DEBOUCHER - NE PAS DEBOUCHER LA TETE D’IMPRESSION A L’AIDE de FORETS, MECHES, CORDES DE GUITARE, DE PIANO OU TOUT AUTRE ACCESSOIRES

EXOTIQUES ET METALLIQUES - NE PAS SERRER LE TUBE CENTRAL SUR LE CUBE DE CHAUFFE DIRECTEMENT EN PRENANT APPUI SUR LE DISSIPATEUR SOUS PEINE DE CASSER LA SOUDURE FIXANT LE TUBE CENTRAL AU DISSIPATEUR

# **DEBOURRAGE**



DEBOURRAGE



### DEBOURRAGE

**Débourrage d’une tête Hexagon**

(cette opération permet exclusivement de déboucher une tête préalablement utilisée avec du PLA)

La procédure de débourrage d’une tête d’impression Hexagon s’effectue lorsque la tête est montée sur une imprimante et est opérationnelle.

(voir le chapitre «Montage»)

**Un filament PLA sera utilisé dans le but de débourrer la buse.**

Cette technique permet de récupérer les impuretés accumulées dans la cuve de la buse à l’aide d’un morceau de **filament PLA** que l’on aura au préalable bien enfoncé dans la buse à chaud afin de plaquer les impuretés contre la matière plastique.

La seconde étape de cette procédure consiste à laisser refroidir le filament jusqu’à sa température de transition vitreuse (± 70°C), afin de retirer le filament et les impuretés qui vont avec.

A l’aide du logiciel Repetier-Host, faites monter en température la tête d’impression à 200°C

Pousser le filament manuellement à l’intérieur de la tête d’impression afin que le plastique remplisse complètement la cuve de la buse et plaque les impuretés éventuelles sur la matière.

Couper la chauffe de la tête d’impression afin que le tout refroidisse jusqu’à la température ambiante.

Chauffer de nouveau la tête d’impression en mode manuel jusqu’à la température de 65°C (température de transition vitreuse).

Retirer doucement mais fermement le filament du corps d’extrusion. Le filament devrait résister un peu mais vous devriez sentir qu’il vient assez facilement. Si tel n’est pas le cas, il peut être nécessaire d’augmenter de 5°C la chauffe. En effet, suivant différents paramètres, cette température de transition vitreuse peut sensiblement changer (température comprise entre 65°C et 75°C pour du PLA).

Note : il peut être nécessaire de réaliser l’ensemble de cette procédure plusieurs fois dans le but de bien dégager la buse.



# DEMONTAGE



**Démontage de la tête Hexagon**

### MONTER ET DEMONTER CHAQUE ELEMENT A CHAUD ! \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **Dévissez la buse** | |  |

**\*** : toutes les opérations de montage et de démontage des différents éléments de la tête d’impression doivent être réalisées à chaud afin de ne pas endommager ceux-ci et assurer une étanchéité optimale. Vous pouvez chauffer les différents éléments à l’aide d’un décapeur thermique ou similaire en prenant soin au préalable d’enlever les composants électronique présent sur le cube de chauffe.



# **DEBOUCHAGE**



DEBOUCHAGE



### DEBOUCHAGE

**Débouchage d’une tête Hexagon**

**Attention : Le nettoyage de plastique à haute température mène à des dégagements de gaz nocifs, il est donc IMPERATIF de travailler en MILIEU VENTILE et de porter un MASQUE DE PROTECTION.**

#### Préparation

Cette procédure nécessite un décapeur thermique ou similaire.

Remplissez un flacon en verre avec de l’acétone.

#### Chauffer les différents éléments

Chauffez la buse et le cube de chauffe suffisamment mais **sans faire rougir les éléments**.

Seul la buse et le cube de chauffe sont concernés par cette étape.

**Ne pas réaliser cette étape avec le dissipateur et le tube centrale.**

 **Refroidissement de la pièce**

Laisser refroidir la pièce un petit moment.

#### Plonger la pièce dans l’acétone

La réaction de la pièce chaude et de l’acétone permet de décaper efficacement les surfaces.

**ATTENTION : l’acétone est inflammable, n’approchez pas de flammes sur celui-ci.**

**Prenez soin de ne pas plonger de pièces dans l’acétone si celles-ci contiennent des flammes.**

#### Vérification des pièces

cube de chauffe : le filetage intérieur doit être exempt de matière plastique. buse : l’intérieur de la pièce doit être propre et il doit être possible de voir le jour à travers le trou de sortie.

Il peut être nécessaire de réaliser toute l’opération plusieurs fois avant que la buse soit bien propre.

S’il reste des impuretés dans la buse, référez-vous à la partie «Débourrage» disponible dans le guide.



# MONTAGE



**Attention : La chauffe du plastique lors du remontage mène à des dégagements de gaz nocifs, il est donc IMPERATIF de travailler en MILIEU VENTILE et de porter un MASQUE DE PROTECTION.**


### MONTER ET DEMONTER CHAQUE ELEMENT A CHAUD ! \*

**Montage de la buse Hexagon**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **Serrez la buse** | |





**FELICITATION !**

Votre tête d’impression Hexagon est maintenant opérationnelle !





Vous remercie.



www.reprap-france.com