## Le module Télérupteur

Info module :

Ce module est utile lorsque l'on veut commander un effecteur avec plusieurs bouton poussoir, ici nous allons voir comment l'utiliser pour allumer une lampe avec un bouton physique dans un pièce, mais aussi comment faire avec NODE RED et utiliser sa structure pour nous permettre de connaître l'état de l'intérupteur.

### Complément Présentation générale⚓

Si vous n'avez pas encore vu le module RELAIS, il serais judicieux de le faire puisqu'un télérupteur est un relais un peu spécial.

Pour le relais, il fallait envoyer une tension de commande pour l'activer, lorsque l'on enlève cette tension, la tension de puissance ce coupe elle aussi. Et bien le télérupteur fonctionne presque pareil, mais comme ceci :

on envoi une tension de commande, la bobine est sous tension, l'interrupteur se ferme et la tension de puissance passe.

on arrête quelque millisecondes après d'envoyer la tension de commande, et la bobine reste active, donc l'interrupteur est toujours fermé et la tension de puissance passe toujours.

Pour arrêter la tension de puissance il faut renvoyer une impulsion de commande sur la bobine, et l’interrupteur s'ouvre.

On observe donc que le télérupteur fonctionne avec des impulsions.

Voici le schéma d'un télérupteur :

On observe sur ce télérupteur qu'il y a deux interrupteur, ceci peut être très pratique pour commander deux tension de puissance différentes. Nous nous en servirons plus tard pour connaître l'état du télérupteur.

B1/B2 : bobine de commande, celle-ci peut être commandé en 220V ou autre, ici elle sera commandé en 12V

1/2 : interrupteur 1

3/4 : interrupteur 2

Mais vous me direz, pourquoi mettre un télérupteur alors que le relais fait le même travaille, mis à part l'auto-maintient des interrupteurs !

Eh bien voilà, dans une maison domotique, on veut commander se lumière avec la Raspberry, très bien mais si je suis dans la pièce et que je n'ai pas mon téléphone, ou si c'est quelqu'un qui ne possède pas de téléphone, il faut bien allumer la lumière avec un interrupteur réel. Il suffit donc d'en mettre un dans la pièce mis en parallèle sur le télérupteur et il sera possible de commander le télérupteur avec un UC mais aussi avec un interrupteur réel qui sera le bouton poussoir que l'on verra plus tard, en effet ce dernier sert à envoyer des impulsions que l'on va prendre pour une impulsions de commande.

INTÉRÊT à retenir : Permettre de commander une lampe avec la Raspberry et avec un bouton poussoir !

### Truc & astuce Schéma de branchement⚓

Pour ce branchement vous aller avoir besoin de :

télérupteur

Lampe

Relais

UC

Il faut suivre le branchement ci-dessous :

### Exemple Code du module⚓

Nous allons faire le code avec la Raspberry :

Suivre la procédure pour allumer NODE-RED

Puis faire ceci :

Lorsque l'on le souhaite, envoyer un 1 sur le relais, qui va alimenter la Raspberry quelque secondes, puis arrêter, le télérupteur fait donc passer la tension de puissance.

Puis lorsque l'on le souhaite, envoyer de nous un 1 pour créer une impulsion de commande avec le relais et éteindre le télérupteur. La tension de puissance ne passe plus.