## Gérer une relais avec NODE RED

### OBJECTIF⚓

L'objectif ici est de pouvoir commander une lampe en 24V depuis notre Raspberry en utilisant NODE RED

Lorsque l'on enverra 1 sur une pin de la raspberry, ça alimentera le relais, qui alimentera quant à lui la lampe en 24V.

### NODE RED⚓

On doit obtenir cela :

Lorsque l'on appuie sur 0, la pin40 se met à 0 (0V), lorsque l'on appuie sur 1, la pin40 se met à 1 (+5V).

On peut voir que c'est très simple de gérer un relais, ce petit programme peut également commander une led 5V, un moteur 5V ...

### Complément Le code si besoin⚓

Si vous ne savez pas comment exporter ou importer un clipboard NODE RED : Procédure Comment importer et exporter des Clipboard

[{"id":"3028667f.3f040a","type":"inject","z":"b07a0d8d.116a8","name":"Eteindre le relais (0)","topic":"","payload":"0","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"x":280,"y":260,"wires":[["f2ae24b3.15e278"]]},{"id":"d9a2e314.1ad37","type":"inject","z":"b07a0d8d.116a8","name":"Allumer le relais (1)","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":290,"y":180,"wires":[["f2ae24b3.15e278"]]},{"id":"f2ae24b3.15e278","type":"rpi-gpio out","z":"b07a0d8d.116a8","name":"RELAIS pin40","pin":"40","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":780,"y":220,"wires":[]}]

### MONTAGE⚓

brancher la pin40 à l'effecteur ( led, relais...) vous savez comment brancher le relais grâce à la présentation du module relais.

### SUPPLÉMENT REMARQUE⚓

Il est très important que vous sachiez comment faire pour ce code assez. Forcez vous à le faire et à comprendre, cela vous serra utile quand vous voudrez faire vos propres codes.