## Ajouter une Arduino sur NODE RED

1. Brancher votre Arduino à la Raspberry par USB

2. Lancer l'IDE Arduino comme si vous alliez faire une programme Arduino

   En bas vous allez en fait pouvoir lire sur quel port est branché l'Arduino

   Sur un windows vous avez "Arduino en COM4"

   Sur un linux vous aurez Arduino on "dev/ttyACM0"

   Pour lire cette information il faut regarder en bas de la fenêtre de l'IDE Arduino. Voilà maintenant vous savez sur quel port de la Raspberry votre Arduino est branchée.

3. Cliquer sur le node Arduino que vous avez pu insérer précédemment.

4. Vous avez une fenêtre qui apparaît cliquer sur l'onglet entouré pour accéder au paramétrage d'une nouvelle carte Arduino

5. Entrer le port que vous avez obtenu à l'étape où il fallait lire le port sur l'IDE

   Puis cliquer sur update

   Voilà vous avez ajouter le port usb où est connecté l'Arduino

6. Revenir sur l'IDE arduino

   Vous devez simplement charger un programme dans l'Arduino pour que la communication se fasse :

   Aller dans file ou fichier

   Aller dans examples ou exemple

   Aller dans Firmata puis cliquer sur StandartFirmata

   Compiler le programme, en même temps vérifier que le port est toujours le même que précédemment sinon changer le port dans NODE RED

   Voilà, une fois ce programme chargé vous pourrez interagir avec votre Arduino.